Using the µVision Socket Interface: Data Fields - Variables

| Using the µVision Socket Interface Application Note 198 Control and monitor µVision via the built-in TCP/IP interface

- Main Page
- Usage and Description
- Reference

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- i
- j
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - v -

- v : TVAL
- val : VSET
- validID : RAW_EVENT
- value : AVTR , VARINFO , VARVAL
- variable : VARVAL
- varInfo : UVSOCK_CMD_RESPONSE
- viewInfo : UVSOCK_CMD_RESPONSE
- vset : UVSOCK_CMD_DATA , UVSOCK_CMD_RESPONSE
- vtr : UVSOCK_CMD_RESPONSE
- vtrClock : AVTR
- vtrFrq : AVTR
- vtrNo : AVTR
- vtrType : AVTR
- vType : TVAL