Using the µVision Socket Interface: Target Debug Codes

| Using the µVision Socket Interface Application Note 198 Control and monitor µVision via the built-in TCP/IP interface

- Main Page
- Usage and Description
- Reference

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages
Enumerations
Target Debug Codes
Enumerations

## Enumerations
enum | UV_TARGET { UV_TARGET_HW = 0, UV_TARGET_SIM = 1, UV_TARGET_END }

## Description

## Enumeration Type Documentation

enum UV_TARGET

Debug target type definition

Indicates how uVision will debug the target when debug mode is entered.

Enumerator
UV_TARGET_HW | Target will be debugged using the specified hardware debugger.
UV_TARGET_SIM | Target will be debugged using the uVision simulator.
UV_TARGET_END | Always at end.