Using the µVision Socket Interface: VTG's Data Typ Codes

| Using the µVision Socket Interface Application Note 198 Control and monitor µVision via the built-in TCP/IP interface

- Main Page
- Usage and Description
- Reference

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages
Enumerations
VTG's Data Typ Codes
Enumerations

## Enumerations
enum | VTT_TYPE { VTT_void = 0, VTT_bit = 1, VTT_char = 2, VTT_uchar = 3, VTT_int = 4, VTT_uint = 5, VTT_short = 6, VTT_ushort = 7, VTT_long = 8, VTT_ulong = 9, VTT_float = 10, VTT_double = 11, VTT_ptr = 12, VTT_union = 13, VTT_struct = 14, VTT_func = 15, VTT_string = 16, VTT_enum = 17, VTT_field = 18, VTT_int64 = 19, VTT_uint64 = 20, VTT_end }

## Description

## Enumeration Type Documentation

enum VTT_TYPE

Variant-Types used in TVAL

Gives the type of the corresponding data in a TVAL structure.

Enumerator
VTT_void | val.u64
VTT_bit | val.ul & 1
VTT_char | val.sc
VTT_uchar | val.uc
VTT_int | val.i
VTT_uint | val.ul
VTT_short | val.i16
VTT_ushort | val.u16
VTT_long | val.l
VTT_ulong | val.ul
VTT_float | val.f
VTT_double | val.d
VTT_ptr | val.ul
VTT_union | Unused.
VTT_struct | Unused.
VTT_func | Unused.
VTT_string | Unused.
VTT_enum | Unused.
VTT_field | Unused.
VTT_int64 | val.i64
VTT_uint64 | val.u64
VTT_end | Always at end.