Using the µVision Socket Interface: Data Fields - Variables

| Using the µVision Socket Interface Application Note 198 Control and monitor µVision via the built-in TCP/IP interface

- Main Page
- Usage and Description
- Reference

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- i
- j
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - s -

- s : ITMOUT , SERIO
- sc : TVAL
- sCmd : EXECCMD
- serdat : UVSOCK_CMD_DATA , UVSOCK_CMD_RESPONSE
- showSyncErr : UVSC_PSTAMP
- sstr : UVSOCK_CMD_DATA
- stack : UVSOCK_CMD_RESPONSE
- status : UVSOCK_CMD_RESPONSE
- StopR : UVSOCK_CMD_RESPONSE
- str : UVSOCK_CMD_RESPONSE , UVSOCK_ERROR_RESPONSE , VSET
- strbuf : UVSOCK_CMD_RESPONSE
- StrLen : BPREASON , UVSOCK_ERROR_RESPONSE
- szBuffer : BKPARM , BKRSP , EXTVERS , TRNOPT
- szFile : AFLMAP
- szID : ENUMTPM
- szLabel : PGRESS
- szName : AVTR
- szNames : PRJDATA
- szReg : REGENUM
- szStr : SSTR
- szText : DEC_EVENT
- szVal : REGENUM