Using the µVision Socket Interface: Data Fields - Variables

| Using the µVision Socket Interface Application Note 198 Control and monitor µVision via the built-in TCP/IP interface

- Main Page
- Usage and Description
- Reference

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- i
- j
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - i -

- i : TVAL
- i16 : TVAL
- i64 : TVAL
- iConnHandle : UVSC_CB_DATA
- iCycles : iINTERVAL
- id : RAW_EVENT
- idx : RAW_EVENT
- iFile : AFLMAP , TRNOPT
- iFunc : AFLMAP
- iGroup : TRNOPT
- iInterval : UVSOCK_CMD_DATA
- iItem : TRNOPT
- index : VARINFO
- infoType : MENUENUM
- iPathReq : UVSOCK_CMD_DATA
- irq : RAW_EVENT
- ishowsync : UVSOCK_CMD_DATA
- isPC : REGENUM
- iStkEnum : UVSOCK_CMD_DATA
- isZiRam : UV_MRANGE
- iTarg : TRNOPT
- itemMode : ITMOUT , SERIO
- itmdat : UVSOCK_CMD_DATA , UVSOCK_CMD_RESPONSE
- iV_Sock : EXTVERS
- iV_Uv3 : EXTVERS
- ivtrenum : UVSOCK_CMD_DATA