Using the µVision Socket Interface: Memory Type Codes

| Using the µVision Socket Interface Application Note 198 Control and monitor µVision via the built-in TCP/IP interface

- Main Page
- Usage and Description
- Reference

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages
Enumerations
Memory Type Codes
Enumerations

## Enumerations
enum | UV_MR { UV_MR_NONE = 0, UV_MR_ROM = 1, UV_MR_RAM = 2, UV_MR_END }

## Description

## Enumeration Type Documentation

enum UV_MR

Memory range type definition

Indicates the type of memory range defined in a UV_MRANGE structure.

Enumerator
UV_MR_NONE | Memory range is not set within uVision.
UV_MR_ROM | Memory range is ROM.
UV_MR_RAM | Memory range is RAM.
UV_MR_END | Always at end.